### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 试验检测企业资质等级要求 |
| 第JC-1标段 | 1. 具备独立法人资格，其本身或内设检测机构具备交通运输部门颁发的公路工程综合甲级及以上或/工程试验检测等级证书，等级证书中须含拟承担实体检测项目（允许专业分包的除外）；
2. 通过省级及以上计量行政部门计量认证且认证参数中包含拟承担的实体检测项目；
3. 持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书。
 |

### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 业绩要求 |
| 第JC-1标段 | 自2015年1月1日（行业主管部门或行业质量监督部门或发包人出具的证明材料载明的检测完成日期为准）以来，完成过1项高速公路工程的交工或竣工质量检测（检测内容至少含路基、路面、桥梁、隧道；养护工程和大中修工程除外）工程的试验检测任务；   |

### 附录3 资格审查条件（主要人员最低要求）

标段：JC-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| 项目负责人 | 1 | 具有工程师及以上技术职称，且有交通运输部门颁发的交通运输部职业资格中心颁发的公路工程试验检测师或交通运输部工程质量监督局颁发的公路专业试验检测工程师证书资格，3年及以上相关试验检测工作经验，担任高速公路工程的交工（或竣工）质量检测项目负责人或技术负责人/年及以上，年龄60周岁及以下；自2017年1月1日（行贿查询不以检察机关查询为准，以通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）以来，无行贿犯罪行为（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准），根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。 |  |
| 技术负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上技术职称，且有交通运输部门颁发的交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（至少含桥梁隧道工程专业）或交通运输部工程质量监督局颁发的公路工程试验检测工程师证书（至少含桥梁和隧道专业）资格，5年及以上相关试验检测工作经验，年龄60周岁及以下，根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。 |  |
| 试验检测工程师 | … | 具有/职称，且有交通运输部门颁发的/资格，/年及以上相关试验检测工作经验，年龄/周岁及以下，根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。 |  |
| 试验检测工程师 | 2 | 具有工程师及以上技术职称，且有交通运输部门颁发的交通运输部职业资格中心颁发的公路水运工程试验检测师（含桥梁隧道工程专业）或交通运输部工程质量监督局颁发的公路工程试验检测工程师证书（1人含桥梁专业、1人含隧道专业）资格，3年及以上相关试验检测工作经验，年龄60周岁及以下，根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在40分以下。 |  |

### 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 信誉要求 |
| 各标段 | 1、不存在“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项的情形；2、自2017年1月1日（行贿查询不以检察机关查询为准，以通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）以来，投标人无行贿犯罪行为（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；3、根据浙江省交通运输厅最新公布的试验检测信用评价结果在C级及以上（无信用评价结果的按B级处理）。4、/ |

### 附录5 资格审查条件（主要试验检测仪器设备最低要求）

标段：JC-1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 最低数量要求 | 备 注 |
| 1 | 自动弯沉仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 2 | 激光平整度仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 3 | 激光车辙仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 4 | 声波透射仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 5 | 钢筋保护层厚度测试仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 6 | 横向力系数测试车 | 满足检测要求 | 辆 | 1 |   |
| 7 | 地质雷达 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 8 | 锚杆质量检测仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 9 | 孔道有效预应力检测仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 10 | 注浆密实度检测仪器 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 11 | 钢结构涂膜附着力测定仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 12 | 磁粉检测仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 13 | 超声波探伤仪 | 满足检测要求 | 台 | 1 |   |
| 注：1.投标人应按招文件格式要求提供承诺函，投标时无需试验检测仪器设备的证明资料。2.以上所列仪器设备为强制性最低要求，发包人有权根据检测情况要求检测单位增加相应的试验检测设备、增加仪器设备精度等要求，由此引起的相关费用发包人不再计量。   |